<?xml verison="1.0"?>
<robot name="no_visual">
  <link name="link1">
    <inertial>
      <mass value="1"/>
      <inertia ixx="1" iyy="1" izz="1" ixy="0" ixz="0" iyz="0"/>
    </inertial>
  </link>
  <link name="link2">
    <inertial>
      <mass value="1"/>
      <inertia ixx="1" iyy="1" izz="1" ixy="0" ixz="0" iyz="0"/>
    </inertial>
  </link>
  <joint name="joint12" type="fixed">
    <parent link="link1"/>
    <child link="link2"/>
    <origin xyz="0 0 0" rpy="1.0 1.5707963267948966 0.5707963267948966"/>
  </joint>
  <link name="link3">
    <inertial>
      <mass value="1"/>
      <inertia ixx="1" iyy="1" izz="1" ixy="0" ixz="0" iyz="0"/>
    </inertial>
  </link>
  <joint name="joint13" type="fixed">
    <parent link="link2"/>
    <child link="link3"/>
    <origin xyz="0 0 0" rpy="1.5707963267948966 1.5707963267948966 1.5707963267948966"/>
  </joint>
</robot>
